http://www.fs.com/de/specials/fiber-patch-cables-65.html

**Glasfaser-Patchkabel**

*Wir bieten Singlemode- und Multimode-Patchkabel der Typen 9/125, 50/125 und 62.5/125 an, die in Netzwerken oder Rechenzentren verwendet werden.*

**10G SFP+ LR Verbindung mit OS2 LC-Kabel**

**10G SFP+ SR Verbindung mit OM4 LC-Kabel**

**10G-10G Verkabelung mit OS2 LC-Kabel**

**10G-10G Ultra-HD-Verkabelung mit Uniboot-Kabel**

**Anwendungsportfolios**

Mehr erfahren

**Strenges Qualitätssicherungssystem**

Mehr erfahren

**Assurance-Programm für Glasfaser-Patchkabel von FS**

FS-Faser-Patchkabel wurden in umfangreichen Leistungsprüfungen getestet, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ausschließlich Kabel mit höchster Qualität erhalten.

**So realisieren wir Ihre Ziele**

*Design Center*

Kompetenz in der Umsetzung von Anforderungsprofilen und der Bereitstellung einer innovativen, kostengünstigen und zuverlässigen Komplettlösung.

Mehr erfahren 

*Quality Center*

Bereitstellung hochwertiger Produkte mit strengen Tests und Zertifizierungen nach Industriestandards.

Mehr erfahren 

*Tech-Support*

Erhalten Sie kostenlosen Support & Lösungsdesigns für Ihr Projekt online.

Support anfragen